OBD II
Следует отметить, что наличие аналогичного разъема не является 100% признаком совместимости с OBD-II. Автомобили, оборудованные этой системой обязательно должны иметь отметку на одной из табличек в подкапотном пространстве и/или в сопроводительной документации. Чаще всего используемый протокол можно идентифицировать по наличию/отсутствию определенных контактов на диагностическом разъеме. Если на этом разъеме присутствуют все контакты, следует обратиться к технической документации на конкретный автомобиль.

Диагностический разъем OBD II
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Обозначение контактов
	Pin No.
	Описание

	1
	OEM

	2
	J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE)

	3
	OEM

	4 5
	Заземление кузова

	
	Сигнальное заземление

	6
	Верхний контакт CAN (J-2284)

	7
	K Line ISO 9141-2

	8
	OEM

	9
	OEM

	10
	Bus - Line, Sae J1850 Шина

	11
	OEM

	12
	OEM

	13
	OEM

	14
	Нижний контакт CAN (J-2284)

	15
	L Line ISO 9141-2

	16
	Напряжение АКБ


Контакты диагностического разъема для используемых протоколов.
Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2. Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM. Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW.
Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Все три протокола обмена данных работают через стандартный кабель OBD-II J1962 connector

