Влияние квалификации водителей на режимы работы, безотказность и долговечность автобусов ЛАЗ-695

	Группа водителей
	А
	Б

	Средняя скорость движения, км
	35,3
	33,6

	Средняя частота вращения к/вала, мин-1
	1780
	2220

	Число торможений на 1 км
	1,7
	2,6

	Путь при торможении от общего пути, %
	2,1
	3,8

	Количество отказов
	100
	140

	Ресурс агрегатов
	100
	47-70


Обследовались автобусы одной марки и одинакового срока службы, управляемые водителями с большим опытом и стажем работы (группа «А») и новичками (группа «Б»). Как видно из табл. 5.1, более квалифицированные водители для каждой конкретной ситуации выбирают оптимальные режимы работы агрегатов и механизмов автомобиля, что приводит к минимизации отказов и обеспечению большого срока их службы. Заметьте, что при этом обеспечивается большая средняя скорость движения на маршруте, меньшее количество торможений, меньшая средняя частота вращения коленчатого вала двигателя, повышенная безопасность и долговечность автобусов.

