К чему может привести неправильное давление в шине

Баланс между передней и задней осью автомобиля : 
 - Низкое давление в шинах передней оси ведет в большинстве случаев к недостаточной поворачиваемости автомобиля при поворотах 

- Низкое давление в шинах задней оси ведет в большинстве случаев к избыточной поворачиваемости автомобиля при поворотах 
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Аквапланирование:
 
В общем случае, возможна потеря половины площади пятна контакта при недостатке давления в 0,5 бара
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Пятно контакта шины с дорогой

	Давление = 2 bar 
Площадь =  100%
	Давление = 1,5 bar
Площадь = 50%
	Давление = 1 bar 
Площадь =  25%


Срок службы шины :

В общем случае, снижение давления в шине на 20% приводит к уменьшению ее пробега на 30%. 


Избыточное давление в шине может быть причиной аномального износа. Например: избыточный износ по центру протектора. 
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